Normirani omjeri miješanja veziva za dobivanje žbuke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VAPNENA ŽBUKA | VAPNO | CEMENT | PIJESAK |
| Osnovna žbuka | 1 | 0 | 3 |
| Završna žbuka | 2 | 0 | 3 |
| VAPNENO-CEMENTNA ŽUBKA | VAPNO | CEMENT | PIJESAK |
| Osnovna žbuka | 2 | 1 | 6 |
| Završna žbuka | 3 | 1 | 9 |
| BETON | VAPNO | CEMENT | ŠLJUNAK |
| Slabi beton | 0 | 1 | 7 |
| Jaki beton | 0 | 1 | 4 |

Vrijeme vezivanja različitih tipova cementa:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta cementa | Vrijeme vezivanja |
| Brzo vezujući cement | Vezivanje počinje nakon 15 min |
| Srednje vezujući cement | Između 15 min i 1 sata |
| Sporo vezujući cement | Vezivanje počinje poslije 1 sata |